**消防检测和维保内容明细**

一、维保及检测内容

1、门诊综合楼(1号楼、2号楼)、感染科(3号楼)、供电站、供热站、120急救中心医疗综合楼(5号楼、6号楼)、辅助用房(7号楼)，建筑总面积为46202.71㎡的消防设施设备进行维修保养及检测。

2、具体内容:

(1)火灾自动报警及联动控制系统调试检测(不包括系统编程);

(2)自动喷水灭火系统(含喷淋水泵、雨淋水泵、控制柜);

(3)室内消火栓给水系统(含消火栓泵、控制柜);

(4)机械防排烟系统;

(5)应急照明疏散指示标志灯系统;

(6)消防卷帘门维修保养;

(7)气体灭火系统;

二、技术要求

1、维保公司资质:消防设施维保检测资质和有资质、有经验的专业技术工作人员。

2、维保工作时间:每个月巡检测试联动两次，维保时间为每月1号和15号进行一次（遇有特殊情况延顺）。

3、维保抢修响应时间:接到我院报修通知后，应立即回复(24小时电话畅通)，并在3小时内到达现场处理。