抚松县人民医院网络交换机设备
采购需求

一、项目名称：抚松县人民医院网络交换机设备采购项目
二、预算金额：96000元
    三、项目内容：网络交换机2台
四、报价要求 
1、报价为固定总价，包含：设备、运输、保险、装卸、安装调试、培训、3年质保、7×24小时技术支持、税费、杂费等全部费用，采购人不再支付任何额外费用 。
2、最高限价：最高限价96000元，超过限价的投标无效 。
五、交货条款 
1、交货时间：合同签订后30日内完成到货、安装、调试、试运行并验收合格。
2、交货地点：采购人指定地点。
3、运输与风险：供应商负责运输、保险、装卸，费用自理；到货前一切风险由供应商承担。
4. 到货清单：出厂合格证、原厂保修卡、中文说明书、装箱单等。
六、质保与售后服务
1、质保期：3年。
2、服务响应：7×24小时技术支持（电话+远程+现场）；1小时响应，24小时修复或更换设备。
3、培训：免费提供1次现场技术培训（操作、配置、维护、故障排查）。
七、投标人资格要求：
1、应符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的合格供应商。
2、须在中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn/）自行查询本公司及法人的行贿犯罪记录，且提供查询页面截图并加盖公章作为无犯罪记录证明。
3、查询相关信用记录的网站截图证明。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的将不接受其报名。
八、技术参数（单台）
*1、交换容量≥68.2Tbps，包转发率≥51200Mpps；
2、主控槽位：2个；
3、业务槽位：1个（主控集成业务口），所有单板支持热插拔；
4、支持IRF2技术，支持直接在设备上执行Tcl脚本命令，支持BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/静态路由等；
[bookmark: _GoBack]*5、支持内置协议报文攻击识别模块，防止ARP协议报文攻击，OSPF/BGP/IS-IS路由协议采用MD5验证；
6、支持标准和扩展ACL；
7、支持基于VLAN的ACL；
*8、实配≧48千兆电，≧48万兆光，高度≦4U；
*9、要求现场安装调试割接，要求原有业务数据导入。
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